**下表信息请补充完整**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专利申请人信息表** | | | | | | | | |
| 发明名称 | 一种主动式电法探测岩层稳定性定量评价方法 | | | | | | | |
| 第一申请人 | 中国矿业大学 | | | | | | | |
| **发明人** | 一种主动式电法探测岩层稳定性定量评价方法 | | | | | | | |
| **申请专利类型** | （双击选项） | | ☒发明 | | ☐实用新型 | | | ☐外观设计 |
| **申请人地址** | 江苏省徐州市大学路1号中国矿业大学 | | | | | | | |
| **申请人邮编** | 221116 | | | 组织机构代码 | | | 12100000466007570L | |
| **所属学院** | 环测学院 | | | | | | | |
| **第一发明人身份证号** |  | | | | | | | |
| **联系人** |  | | | 手机 | |  | | |
| **E-mail** |  | | | | | | | |
| **（若学生是第一发明人或是联系人，请同时留老师的联系电话和邮箱）** | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |

请确保专利在论文见刊前进行申请

本发明公开了一种主动式电法探测岩层稳定性定量评价方法，该方法包括，采集现场地质特征基本资料；采用直流电法和瞬变电法探测技术对岩层进行探测，获取地层电阻率分布数据；根据地层电阻的变化梯度表征地层非均匀性，将探测数据运用数学算法处理，计算得出每层电阻率的指标参数ΔU，根据岩层的不同深度给不同水平下的ΔUj赋予不同的权重值；最后结合各岩层的电性，渗透率，岩体力学参数等参数作为自变量，底板稳定性作为因变量，通过已知区域的自变量与因变量建立Logistics回归模型，依据建立好的Logistics回归模型对待评价区域底板稳定性情况进行评价，以此判别岩层稳定性引发的灾害事故。本发明由传统的对测试资料定性解释变为以多个量化评价指标为基础的定量说明，通过得出的综合指标值对岩层底板周围稳定性状况进行判断，实现了由传统的定性解释向定量解释转变，形成一种更科学有效的岩层稳定性情况的综合评价方法，对于煤矿突水、瓦斯突出等灾害的探测预警具有重要的应用价值。

权利要求书修改完成后摘要跟说明书一起修改。

1.一种主动式电法探测岩层稳定性定量评价方法，其特征在于，包括以下步骤：

1）采集被测区域现场的地质特征基本资料；

2）运用直流电法对被测区域的底板岩层进行联合探测，在巷道中采用三级装置观测方案进行电极布置和电位数据采集；

3）将探测得到的电位数据进行预处理，其中包括数据异常点的剔除以及将电位数据降噪处理分析，排除巷道内运行设备、支护等金属体干扰以及巷道空腔影响；

4）在电法探测的有效深度内，假设底板地层均匀分布，以电极距为划分间距将底板地层划为等间距的j层，将降噪处理后的电位数据按照岩层同一深度水平原则下分为一组Yj；

5）构建数学模型ΔUj计算被测区域第j层水平下底板岩层的电法变异系数；

6）通过附加权重因子从而利用数学模型ΔUj计算不同深度水平下的电法变异系数，最后得出探测区域内的电性参数值D；

7）将电法变异系数作为主要参数，结合岩层渗透率、弹性模量、剪切模量、泊松比、埋深多个指标，运用Logistics回归模型进行分析，最后得出定量结果评判该探测区域底板岩层稳定性情况。

2.根据权利要求1所述的主动式电法探测岩层稳定性定量评价方法，其特征在于，经过降噪处理后得出的数据根据岩层的不同深度将数据分为j组，则地层电阻率分布情况为(Y1, Y2, Y3…Yj)，每一层电阻率分布Yj由单点电极采集的电阻率值Xjk组成：

Yj=(Xj1, Xj2, Xj3,Xjk) （1）

其中j为底板岩层序号，k为布置电极序号（k=1、2、……48）。

3.根据权利要求1所述的主动式电探测岩层稳定性定量评价方法，其特征在于，判别底板岩层电法变异系数的数学模型ΔUj公式为：

（2）

式中，Xjm表示为在j组数据中第m个视电阻率的值， Xjn表示为在j组数据中第n个视电阻率的值；m、n均表示视电阻率值在坐标轴上的位置， |m-n|表示m、n两点之间的距离；ΔUj表示为在第j层水平下底板岩层电法变异系数的大小情况；z为集中系数，取最远有效距离网格数的1/10；T为最大计算次数

4.根据权利要求3所述的主动式电法探测岩层稳定性定量评价方法，其特征在于，所述步骤6）中所赋权重值根据与岩层底板距离由近及远分别为：

W（w1、w2、……，ws）= （3）

式中， W（w1、w2、……，ws）表示为与岩层底板不同距离下的权重值大小，并且满足，w1+w2+……+ws=1。

所计算电法变异系数与岩层底板由近及远为ΔU（ΔU1、ΔU2、……，ΔUj），最后将权重值与电法变异系数进行数量积运算得到该探测区域内的电性参数值D：

D=W·ΔU （4）

5.根据权利要求1所述的主动式电法探测岩层稳定性定量评价方法，其特征在于，所述步骤7）Logistic回归模型为：

logitP==+0D+1x1+2x2+3x3*+*4x4*+*5x5 （5）

式中，P表示为岩层稳定的概率；D，x1，x2，x3，x4，x5为底板岩层稳定性评价指标分别是岩层电性，渗透率、弹性模量、剪切模量、泊松比、埋深；为常数项，表示在每个指标都不参与的情况下，岩层稳定与不稳定概率之比的对数值；0，1，2，3，4，5为每个评价指标的逻辑回归系数。

6.根据权利要求4所述的主动式电法探测岩层稳定性定量评价方法，其特征在于，所述的W（w1、w2、……，ws）为权重因子，对岩层稳定性的影响也越大，赋予权重因子的值也越大；勘探的岩层与底板之间的距离越远，对岩层稳定性的影响越小，赋予权重因子的值越小。

一种主动式电法探测岩层稳定性定量评价方法

**技术领域**

本发明涉及矿山工程领域，具体涉及一种主动式电法探测岩层稳定性定量评价方法。

**背景技术**

在矿井开采过程中，岩层的稳定与否是矿井安全生产的重要条件之一。无论是金属矿井还是煤矿 在随着开采强度的增加，受复杂地质条件和开采条件的影响，井下采动围岩应力分布变化越来越复杂，为了保证矿井的经济效益与安全有必要对开采过程中的各个岩层稳定性进行分析，从而有效避免安全事故的发生。

但是，目前现有的技术大多是根据现场经验对岩层稳定性进行定性评价，对岩层稳定性分析并无定量化的预测理论和相应方法。因此，本发明在根据已知的矿井地质资料基础上，运用电法探测技术对井下岩层电性分布状况进行测量，提出一套科学有效地定量判断岩层稳定性的评价方法。

**发明内容**

本发明的目的是提供一种主动式电法探测岩层稳定性定量评价方法，以解决现有技术中存在的问题。

为实现本发明目的而采用的技术方案是这样的，一种主动式电法探测岩层稳定性定量评价方法，包括以下步骤：

1）采集被测区域现场的地质特征基本资料；

2）运用直流电法对被测区域的底板岩层进行联合探测，在巷道中采用三级装置观测方案进行电极布置和电位数据采集；

3）将探测得到的电位数据进行预处理，其中包括数据异常点的剔除以及将电位数据降噪处理分析，排除巷道内运行设备、支护等金属体干扰以及巷道空腔影响；

4）在电法探测的有效深度内，假设底板地层均匀分布，以电极距为划分间距将底板地层划为等间距的j层，将降噪处理后的电位数据按照岩层同一深度水平原则下分为一组Yj；

1）构建数学模型ΔUj计算被测区域第j层水平下底板岩层的电法变异系数；

6）通过附加权重因子从而利用数学模型ΔUj计算不同深度水平下的电法变异系数，最后得出探测区域内的电性参数值D；

7）将电法变异系数作为主要参数，结合岩层渗透率、弹性模量、剪切模量、泊松比、埋深多个指标，运用Logistics回归模型进行分析，最后得出定量结果评判该探测区域底板岩层稳定性情况。

进一步的，每一层电阻率分布Yj由单点电极采集的电阻率值Xjk组成：

Yj=(Xj1, Xj2, Xj3,Xjk) （1）

其中j为底板岩层序号，k为布置电极序号（k=1、2、……48）。

进一步的，判别底板岩层电法变异系数的数学模型ΔUj公式为：

（2）

式中，Xjm表示为在j组数据中第m个视电阻率的值， Xjn表示为在j组数据中第n个视电阻率的值；m、n均表示视电阻率值在坐标轴上的位置， |m-n|表示m、n两点之间的距离；ΔUj表示为在第j层水平下底板岩层电法变异系数的大小情况；z为集中系数，取最远有效距离网格数的1/10；T为最大计算次数。

进一步的，所述所赋权重值根据与岩层底板距离由近及远分别为：

W（w1、w2、……，ws）= （3）

式中， W（w1、w2、……，ws）表示为与岩层底板不同距离下的权重值大小，并且满足，w1+w2+……+ws=1。

所计算的电法变异系数与岩层底板由近及远为ΔU（ΔU1、ΔU2、……，ΔUj），最后将权重值与电法变异系数进行数量积运算得到该探测区域内的电性参数值D：

D=W·ΔU （4）

进一步的，所述的W（w1、w2、……，ws）为权重因子，对岩层稳定性的影响也越大，赋予权重因子的值也越大；勘探的岩层与底板之间的距离越远，对岩层稳定性的影响越小，赋予权重因子的值越小。

进一步的所述Logistic回归模型为：

logitP==+0D+1x1+2x2+3x3*+*4x4*+*5x5 （5）

式中，P表示为岩层稳定的概率；D，x1，x2，x3，x4，x5为底板岩层稳定性评价指标分别是岩层电性，渗透率、弹性模量、剪切模量、泊松比、埋深；为常数项，表示在每个指标都不参与的情况下，岩层稳定与不稳定概率之比的对数值；0，1，2，3，4，5为每个评价指标的逻辑回归系数。

本发明的有益效果：本发明结合现场地质特征资料，通过运用电法探测得出相关的实验数据，提出了评判底板岩层稳定性的数学模型，实现了由传统对岩层稳定性等性质定性评价到定量评价的突破，以更加科学有效地方法来评价底板岩层稳定性大小，为煤矿安全开采提供了有力保障。

**附图说明：**

下面结合附图和具体实施方式来详细说明本发明。

图1为评价方法流程图；

图2为现场实测底板电阻率分布图

**具体实施方式：**

下面结合实施列对本发明作进一步说明，但不应该理解为本发明上述主题范围仅限于下述实施例。在不脱离本发明上述技术思想的情况下，根据本领域普通技术知识和惯用手段，做出替换和变更，均应包括在本发明的保护范围内。

本实施例提供一种主动式电法探测岩层稳定性定量评价方法，包括以下步骤：

1）采集被测区域现场的地质特征基本资料；

2）运用直流电法对被测区域的底板岩层进行联合探测，在巷道中采用三级装置观测方案进行电极布置和电位数据采集；

3）将探测得到的电位数据进行预处理，其中包括数据异常点的剔除以及将电位数据降噪处理分析，排除巷道内运行设备、支护等金属体干扰以及巷道空腔影响；

4）在电法探测的有效深度内，假设底板地层均匀分布，以电极距为划分间距将底板地层划为等间距的j层，将降噪处理后的电位数据按照岩层同一深度水平原则下分为一组Yj；

5）构建数学模型ΔUj计算被测区域第j层水平下底板岩层的电法变异系数；

6）通过附加权重因子从而利用数学模型ΔUj计算不同深度水平下的电法变异系数，最后得出探测区域内的电性参数值D；

7）将电法变异系数作为主要参数，结合岩层渗透率、弹性模量、剪切模量、泊松比、埋深多个指标，建立Logistics回归模型进行分析，最后得出定量结果评判该探测区域底板岩层稳定性情况。

本实施例中，每一层电阻率分布Yj由单点电极采集的电阻率值Xjk组成：

Yj=(Xj1, Xj2, Xj3,Xjk) （1）

测线布置电极间距为1.5m，故将底板地层分为等1.5m间距层，则该区域底板地层由五层构成，由式（1）每一层电阻率分布Yj由单点电极采集的电阻率值Xjk组成如图2所示。

本实施例中，判别底板岩层电法变异系数的数学模型ΔUj公式为：

（2）

式中，Xjm表示为在j组数据中第m个视电阻率的值， Xjn表示为在j组数据中第n个视电阻率的值；m、n均表示视电阻率值在坐标轴上的位置， |m-n|表示m、n两点之间的距离；ΔUj表示为在第j层水平下底板岩层电法变异系数的大小情况；z为集中系数，取最远有效距离网格数的1/10；T为最大计算次数。

所以以将五层底板电阻率分布Yj分别采用式（2）数学模型计算岩层的电法变异系数，所计算的电法变异系数与岩层底板由近及ΔU=[0.56,0.64,0.51,0.47,0.47]

所述所赋权重值根据与岩层底板距离由近及远分别为：

W（w1、w2、……，ws）= （3）

式中， W（w1、w2、……，ws）表示为与岩层底板不同距离下的权重值大小，并且满足，w1+w2+……+ws=1。

通过将底板岩层划分为五层，则本实例中由公式（3）可得权重W为[0.333,0.267,0.2,0.133,0.067]

本实例中该探测区域内的电性参数值D：

D=W·ΔU （4）

本实施例中，所述的W（w1、w2、……，ws）为权重因子，对岩层稳定性的影响也越大，赋予权重因子的值也越大；勘探的岩层与底板之间的距离越远，对岩层稳定性的影响越小，赋予权重因子的值越小。

依照式（4）最后将权重值与电法变异系数进行数量积运算得到该区域电性参数值D为0.56

所述的Logistic回归模型为：

logitP==+0D+1x1+2x2+3x3*+*4x4*+*5x5 （5）

式中，P表示为岩层稳定的概率；D，x1，x2，x3，x4，x5为底板岩层稳定性评价指标分别是岩层电性，渗透率、弹性模量、剪切模量、泊松比、埋深；为常数项，表示在每个指标都不参与的情况下，岩层稳定与不稳定概率之比的对数值；0，1，2，3，4，5为每个评价指标的逻辑回归系数。

最后通过多个已知巷道区域底板测量得到的电性参数值，以及该区域下渗透率、弹性模量、剪切模量、泊松比、埋深参数值，建立式（5）Logistic回归模型来对位置区域底板稳定性进行定量评价。

以上的具体实施方式已经结合附图和实例对本发明的方法进行了详细描述，但是本发明并不局限于上述的具体实施方式，上述的具体实施方式仅仅是示意性的，并不是限制性的，本领域的普通技术人员在本发明的启示下，只要在不超过本发明的主旨范围内，可以对试验条件和分析方法及对象进行灵活的变更，这些均属于本发明的保护范围之内。

图1



图2